DUVRI - PARTE II

***Verbale di Valutazione Rischi e Coordinamento***

|  |  |
| --- | --- |
| Committente | Amministrazione Comunale di Brembate |
| Sede insediamento | SALA CIVICA e LOCALI in AFFITTO villa TASCA  Via San Vittore |
| Referente del committente | .............................................. |

|  |  |
| --- | --- |
| Appaltatore | .............................................. |
| Sede legale | via ..........................................  .............................................. |
| Referente aziendale | .............................................. |

Il presente documento ha le seguenti finalità:

a) cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese operanti nell’insediamento.

Le disposizioni del presente documento non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Quale informazione sui rischi esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si veda la seguente tabella di sintesi:



Vengono evidenziate nella seguente tabella sintesi delle misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare le interferenze e salvaguardare la Salute e Sicurezza dei Lavoratori:

|  |
| --- |
| ***Misure di Prevenzione, Protezione ed Eliminazione rischi per Interferenze*** |
| Sopralluogo degli ambienti di lavoro e illustrazione del presente documento al Responsabile Lavori della società appaltatrice. |
| Tutto il personale dovrà essere dotato di cartellino identificativo con nome, fotografia ed estremi della Società. |
| Non usare spazi e ambienti se non preventivamente autorizzati e al termine dei lavori sgomberare e pulire le aree date in uso. L’area di lavoro ed eventuali spazi utilizzati dovranno essere tenute costantemente in ordine e in adeguate condizioni di pulizia. |
| Eventuali lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati devono essere oggetto di procedura come previsto dal DPR 177/11. |
| L’impiego di attrezzature del committente (ad es. scale) è consentito solo previa autorizzazione esplicita da parte del Referente specificata nel Verbale di Valutazione Rischi e Coordinamento (DUVRI – PARTE II). |
| Delimitare l’area impegnata nei lavori e vigilare che nessuna persona non autorizzata entri o si avvicini oltre la delimitazione. |
| Divieto di utilizzo delle reti di servizio di insediamento se non allacciandosi nei punti concessi; le apparecchiature derivate dovranno essere dotate di protezioni tali da non rappresentare rischi o perturbare, neppure in caso di loro malfunzionamento, le condizioni di esercizio delle reti di stabilimento. |
| Evitare ogni intervento sugli impianti in servizio. Nel caso, a titolo di eccezione, si ravvisi tale necessità, l’intervento dovrà essere eseguito da personale qualificato ed idoneamente formato, adottando le opportune cautele e nel pieno rispetto delle normative vigenti, pena l’assunzione della piena responsabilità relativa a danni a persone e cose. |
| Sono presenti impianti interrati quali cavidotti in tensione, tubazioni gas metano e acqua in pressione, tubazioni acque di scarico e altro, che dovranno essere rispettati. |
| Sono presenti chiusini e pozzetti che dovranno essere mantenuti chiusi per evitare rischi di folgorazione per contatti diretti e indiretti con cavi in tensione o caduta accidentale del personale all’interno. |
| Operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza dei presidi di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti. |

|  |
| --- |
| ***Misure di Prevenzione, Protezione ed Eliminazione rischi per Interferenze*** |
| La messa fuori servizio di macchine e impianti dovrà essere richiesta e concordata preventivamente con il Committente. |
| Vietato usare fiamme libere, depositare carburanti, materiali infiammabili e/o sostanze pericolose all’interno dello spazio dato in uso, senza preventiva autorizzazione da parte del Committente. |
| Adottare ogni accorgimento per eliminare o ridurre attività con negativo impatto nell’ambiente di lavoro (Rumore, Polvere, Odori, Movimentazione di particolari ingombranti, ecc..). In caso di lavori critici valutare la possibilità di eseguire tali attività negli orari di minore disturbo. |
| Il personale non potrà accedere agli ambienti i non pertinenti ai lavori svolti, in modo particolare nei luoghi di particolare pericolo.  Il personale dovrà effettuare la pausa pranzo al di fuori dalle aree interne dell’edificio. |
| Transitare solo nelle zone consentite (vedere segnaletica). |
| Evitare il contatto diretto con i prodotti ed i materiali presenti nell’insediamento. |
| I mezzi dovranno circolare rispettando la velocità max di 15 km/h e comunque adottando tutte le precauzioni per garantire l’incolumità del personale ed evitare danni alle strutture e materiali. |
| Non impiegare mai gli ascensori/ montacarichi in caso di incendio. |
| Non ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura. |
| Segnalare al Committente ogni tipologia di Emergenza o situazione di rischio grave ed imminente. |
| In tutto l’insediamento vige il divieto di fumare. |
| Le imprese appaltatrici dovranno rispettare tutte le normative in materia di tutela ambientale e adottare gli idonei accorgimenti per la prevenzione dell’inquinamento. |
| La raccolta, identificazione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti o scarti prodotti dalla società appaltatrice saranno responsabilità della stessa salvo specifici accordi. |
| L’impresa appaltatrice dovrà tassativamente non disperdere impropriamente negli scarichi o nel terreno rifiuti di nessun genere. |

L’Appaltatore dichiara che, ai fini dello svolgimento del lavoro, introdurrà nell’insediamento del Committente i seguenti rischi interferenziali, connessi a macchine o sostanze impiegate, oppure a particolari modalità di lavoro:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data…………………………………………

Nome Responsabile Committente ……………………… Firma …………………………

Nome Responsabile Appaltatore.………………………… Firma …………………………